# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Kombileuchte STELZ 42/4W**

Kombileuchte der ASE GmbH passend zur Kombileuchte Netz/Not STELZ. Basisunterteil aus Stahlblech, Metallhaube mit opalem Lichtaustritt.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

O Ausgestattet mit Mischbetriebs- und Einzelleuchtenerkennungsbaustein zur Gewährleistung der freien Programmierbarkeit (DS, BS oder DSS) jeder einzelnen Leuchte innerhalb eines Stromkreises.

Die Leuchte kann von digitalen Eingängen in der Zentrale oder den Unterstationen, von den externen Busnetzwächtern oder direkt an der Leuchte geschaltet werden (ü).

* Maße Gehäuse L = 1800, H = 45, H2 = 57, B = 100mm
* Montageart Deckenmontage
* Lichtaustritt opal einseitig
* Lichtstrom Netz/Not 3.570lm / 512lm
* Lichtfarbe 830
* Leuchtmittel PowerLED Netz 42W / Not 4W
* Schutzklasse/ -art I / IP 20
* Farbe RAL 9016

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: STELZ 42/4-D180R-ü**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: .. Stk EP: .................... € GP: .................... €