# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Handscheinwerfer**

Robuster Akku-Handscheinwerfer von ASE GmbH, universell einsetzbar als Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion.

Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit integrierter Ladezustandsanzeige und einem verstellbaren Leuchtenkopf.

Geeignet zur Verwendung als Such- oder Arbeitsscheinwerfer mit großflächiger Ausleuchtung und bis zu 35m Leuchtweite.

- LED-Balken als Statusanzeige von Akku-Kapazität und Ladung

- Pb-Akku 6V/4Ah für eine Leuchtdauer von >3h

- Spannungsversorgung über separates Steckernetzgerät oder 12V KFZ-Adapter

- Ladestation als Stand- oder Wandgerät

- mit Tragegriff für mobilen Einsatz, gelbe Streuscheibe inkl.

* Maße Gehäuse H = 290 B = 125 T = 75mm
* Montageart Stand- /Wandmontage
* Leuchtmittel Power-LED 3W
* Lichtleistung >200lm
* Schutzklasse/ -art II / IP 43
* Farbe schwarz

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: HSW2**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €