# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Externes busfähiges Bedien-, Anzeige- und Konfigurationstableau**

Busfähiges Bedien-, Anzeige- und Konfigurationstableau kann an der Anlage oder extern platziert werden.

Anschluss an die Sicherheitsbeleuchtungszentrale über den Geräte-Bus ohne zusätzliche Leitungen.

Die Bedieneinheit hat die volle Funktion und Schaltkontrolle über das Sicherheitslichtgerät. Anzeige aller wichtigen Anlagenparameter und Zustände über ein 4x20 Zeichen Display in Klartext mit Datum und Uhrzeit. Komfortable Tastatur mit Druckpunkt.

Ständige Information über die aktuellen Betriebszustände sowie Lade- und Entladespannung und -strom.

Zielortanzeige im Klartext für Einzelleuchten und Stromkreise.

Über ein Blockschaltbild mit Leuchtdioden auf dem Bedienteil ist der Schaltungszustand schnell ersichtlich.

Für die Bedieneinheit sind diverse Einbaumöglichkeiten optional erhältlich:

- Wandaufbau

- Pultgehäuse

- Wandeinbau

Über eine zusätzliche abschließbare Sichthaube kann die Einheit vor Fremdbedienung geschützt werden.

**Fabrikat: ASE GmbH**

**Typ: Business view**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €