# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Busfähiges Melde- und Ferntableau MFT5-A**

Melde- und Fernsteuertableau nach DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) zur externen Meldung der Betriebszustände der Anlage mit folgenden Anzeigen und Funktionen:

- Anlage EIN

- Batteriebetrieb (optisches und akustisches Signal)

- Sammelstörmeldung

- Dauerlicht EIN- / AUSschalten (2 Sek.)

- Hupe ausschalten (quittieren)

* Maße Gehäuse L = 64,3 mm B = 64,3 mm
* Montageart Aufbaumontage
* Meldungen 5 LED`s, akustisches Signal
* Anschlussspannung 24VDC +/-10%
* Busanschluss RS485
* Schutzklasse/ -art II / IP20
* Temperatur 0°C bis +40°C

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: MFT5-A**

 Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €

**Busfähiges Melde- und Ferntableau MFT5-E**

Melde- und Fernsteuertableau nach DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) zur externen Meldung der Betriebszustände der Anlage mit folgenden Anzeigen und Funktionen:

- Anlage EIN

- Batteriebetrieb (optisches und akustisches Signal)

- Sammelstörmeldung

- Dauerlicht EIN- / AUSschalten (2 Sek.)

- Hupe ausschalten (quittieren)

* Maße Gehäuse L = 64,3 mm B = 64,3 mm
* Montageart Einbaumontage
* Meldungen 5 LED`s, akustisches Signal
* Anschlussspannung 24VDC +/-10%
* Busanschluss RS485
* Schutzklasse/ -art II / IP20
* Temperatur 0°C bis +40°C

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: MFT5-E**

 Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €