# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Allgemeinleuchte RONDOS LED**

# Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9006 oder optional RAL Farbe nach Wahl des Bauherren. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung und Öffnungssicherung. Runde Ausführung als Allgemeinleuchte für Bestückung mit Hochleistungs-LED mit seitlichem Lichtaustritt.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.1.

Diese Leuchte muss baugleich zur Sicherheitsleuchte RONDOS LED sein.

* Maße Gehäuse D = 400 mm h = 80 mm
* Montageart Wand-/Deckenmontage
* Leuchtmittel HL-LED 3.900lm / 34W
* Effizienz 114,7
* Schutzklasse I
* Schutzart IP20
* RAL 9006

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: ROSA 34-WD40C-LED**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: .. Stk EP: .................... € GP: .................... €

**Sicherheitsleuchte RONDOS LED**

# Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech RAL9006 oder optional RAL Farbe nach Wahl des Bauherren. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung und Öffnungssicherung. Runde Ausführung als Allgemeinleuchte für Bestückung mit Hochleistungs-LED mit seitlichem Lichtaustritt und zusätzlicher, mittiger LED-Leuchte mit asymmetrischer Wegelinse als Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung oder Grundbeleuchtung in Dauerschaltung.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 und EN 1838.

Diese Leuchte muss baugleich zur Allgemeinleuchte RONDOS LED sein.

* Maße Gehäuse D = 400 mm h = 80 mm
* Montageart Wand-/Deckenmontage
* Leuchtmittel HL-LED 3.900lm / 34W + HL-LED 256lm/3W
* Effizienz 114,7 / 128
* Schutzklasse I
* Schutzart IP20
* RAL 9006

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: ROSZ 34/1W-D40C-LED**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: .. Stk EP: .................... € GP: .................... €