# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Allgemeinleuchte ROUA 40 Decke**

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zu den Kombileuchten ROUZ und ROUZ LED für Deckenmontage ohne indirektem Lichtaustritt nach oben.

Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung.

Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Leuchtstofflampe mit seitlichem Lichtaustritt.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.

* Maße Gehäuse L = 400 H = 80mm
* Montageart Decke
* Leuchtmittel TC 40W (nicht enthalten)
* Schutzklasse/ -art I / IP 20
* Farbe RAL9006 grau

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: ROUA 40-D40C-gr**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €