# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Allgemeinleuchte STEL Allgemein STELA 42W**

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zur Kombileuchte Netz/Not STELZ. Basisunterteil aus Stahlblech, Metallhaube mit opalem Lichtaustritt.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

* Maße Gehäuse L = 1800, H = 45, H2 = 57, B = 100mm
* Montageart Deckenmontage
* Lichtaustritt opal einseitig
* Lichtstrom Netz/Not 3.570lm
* Lichtfarbe 830
* Leuchtmittel PowerLED Netz 42W
* Schutzklasse/ -art I / IP 20
* Farbe RAL 9016

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: STELA 42-D180R**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: .. Stk EP: .................... € GP: .................... €