# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Center Management Control CMC 40**

CMC 40 ist eine automatische Prüfeinrichtung gem. DIN VDE 0108 zur zentralen Überwachung von 40 Einzelbatterieleuchten und -versorgungsgeräten an einem 2-adrigen, ESD- und verpolsicheren Bussystem.

Menueführung und Anzeige aller Informationen auf einem übersichtlichen, 4 x 40 Zeichen großen, beleuchteten LCD – Display, USB-Schnittstelle zum Anschluss eines PC`s, wahlweise Anschluss eines Modems zur externen Steuerung, Programmierung oder Fernwartung.

Speicherung aller Protokolle und Meldungen für mindestens 4 Jahre.

Eingebaut in ein Gehäuse aus Polycarbonat als Wandaufbaugerät mit schließbarer Fronttür.

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: CMC 40**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €

**Center Management Control CMC 40-LPS**

CMC 40-LPS ist eine automatische Prüfeinrichtung gem. DIN VDE 0108 zur zentralen Überwachung von 40 LPS-Systemen an einem 2-adrigen, ESD- und verpolsicheren Bussystem. Darüber hinaus können die Busteilnehmer einzeln gesteuert werden.

Menueführung und Anzeige aller Informationen auf einem übersichtlichen, 4 x 40 Zeichen großen, beleuchteten LCD – Display, USB-Schnittstelle zum Anschluss eines PC`s, wahlweise Anschluss eines Modems zur externen Steuerung, Programmierung oder Fernwartung.

Speicherung aller Protokolle und Meldungen für mindestens 4 Jahre.

Eingebaut in ein Gehäuse aus Polycarbonat als Wandaufbaugerät mit schließbarer Fronttür.

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: CMC 40-LPS**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €