# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Netzwächter**

Netzüberwachungseinrichtung, 3-phasig, zum Einbau in Unterverteiler zur Überwachung der Netzversorgung der Allgemeinbeleuchtung, geeignet für den Einsatz in Anlagen nach VDE 0108

Zum Einbau in die Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung.

Es erfolgt eine Überwachung auf Kurzschluss oder Unterbrechung.

O Prüftaster, LED

O 2 Wechsler

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: DPNü**

 Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €